**SP 120 W ŁODZI**

# Dotyczy: BUDOWĘ BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 120 W ŁODZI PRY UL. CENTRALNEJ 40

Zwracamy się z zapytaniem, czy warstwę składająca się ze żwiru i granulatu gumowego spojonego lepiszczem należy zastosować pod boiskiem i bieżnią? Czy ma wynosić 35 mm? Proszę o potwierdzenie czy ma być ona ułożona na całej powierzchni boiska - 1560 m2 i na 368,22 m2 bieżni?

Proszę o jednoznaczne określenie kolorów boiska – ceglasty? I bieżni i skoczni – ceglasty?